**Ventilátor LIMODOR F/M a LIMODOR F/M-EC**

**Príručka pre užívateľa**

Vážený užívateľ ventilátora LIMODOR, **vašou jedinou starosťou je vyčistenie alebo výmena filtra.** Podobne ako pri vysávači. Ako často? Prvú kontrolu znečistenia po 2-3 mesiacoch od uvedenia do prevádzky a následne podľa zisteného znečistenia filtra. Výmenu filtra je vhodná aj z hygienických dôvodov najmenej raz za rok.

**Nikdy nepoužívajte ventilátor LIMODOR bez filtra.**

Postup pri kontrole/výmene filtra:

1. Kryt ventilátora je uchytený ku kryciemu rámu plášťa istiacou pružinou so zaklapávacím háčikom. Istenie uvoľníte zatlačením tlačidla na strane krytu pri nápise LIMODOR.
2. Kryt odoberte. Za krytom na mriežke dúchadla je voľne uložený filter.
3. Filter odoberte a skontrolujte jeho znečistenie. Ak je filter čistý, alebo ľahko znečistený - povysávajte ho. Ak je viac znečistený – umyte ho vo vode čistiacim prostriedkom na riad, dobre vypláchnite v čistej vode a nechajte vysušiť. Ak je silno znečistený - treba filter vymeniť.
4. Vyčistený suchý alebo nový filter uložte na mriežku krytu dúchadla **modrou farbou k mriežke**.
5. Kryt ventilátora nasaďte na rám plášťa ventilátora, mierne po stranách dotlačte a na záver zaklapnite háčik.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |   |   | 3 |  | 21 |  |
| Zakúpenie nových filtrov: jmt@jmt.sk, [www.limodor.sk](http://www.limodor.sk) +421 903 788 256 |

S pravdepodobnosťou blížiacej sa istote Vám bude každý ventilátor LIMODOR F/M slúžiť ticho a spoľahlivo dlhodobo aj po uplynutí záručnej lehoty. Každé dúchadlo bolo odskúšané hĺbkovou výstupnou kontrolou a splnilo na 100% certifikované kvalitatívne technické parametre. To isté platí aj pre „all inclusive“ verziu LIMODOR F/M-EC s pestrou možnosťou volieb spustenia štartu, dobehu viacerých výkonov stáleho minimálneho vetrania a plného výkonu. Dúchadlo ventilátora (ináč vetracia jednotka alebo motor) má záruku 5 rokov a elektronika 2 roky.

Garancia zanikne, ak k poruche ventilátora došlo po neodbornom zásahu do elektrických a funkčných súčastí zariadenia, alebo nahradením originálneho dielu LIMODOR cudzím dielom. Garancia zanikne aj z dôvodu, že ventilátor bol používaný so silne znečisteným filtrom alebo bez filtra.

Dohliadnutím na čistotu filtrov sa končí starostlivosť užívateľa.

**Zasahovanie do vnútra dúchadla a elektronickej časti ventilátora LIMODOR smie iba osoba autorizovaná pre elektrikárske práce a po odpojení ventilátora od siete.**

**Čo robiť, ak ventilátor LIMODOR F/M alebo F/M -EC prestal správne fungovať?**

Pokračovanie príručky - návod pre postup autorizovanej osoby a ako informácia aj pre užívateľa - na <https://limodor.sk/prospekty/> pre F/M- EC a F/M.

Možné dôvody poruchy uvádzané výrobcom

- <https://limodor.sk/wp-content/uploads/2019/06/1907jmt-navod-LFM-EC-SK_2019-mail.pdf> , str.16. ale venujte pozornosť aj nasledovným bodom príručky:

1. Nefunguje ventilátor LIMODOR F/M alebo F/M-EC pri uvádzaní do prevádzky?

*Hľadajte chybu v prvom rade v nedodržaní postupu pri elektrickom zapojení, ktorý je súčasťou dodávky. Návod nájdete pre LIMODOR F/M aj na stránke* <https://limodor.sk/limodor-fm/#1552644918147-6ec21b9d-4cc1> v*časti Technické informácie – Schéma elektrického zapojenia. Pre LIMODOR F/M-EC na podstránke* [*https://limodor.sk/prospekty/#fm-ec*](https://limodor.sk/prospekty/#fm-ec) *samostn – Schéma elektrického zapojenia LIMODOR F/M-EC.*

* 1. Prečo v elektrine? K zákazníkovi sa dostane iba dúchadlo, ktoré na 100% splní v hĺbkovom výstupnom teste certifikované kvalitatívne technické parametre. Protokoly z testov sú archivované a podliehajú systému kontroly autorizovaných a certifikačných skúšobní. Takým testom prechádza každé jednotlivé dúchadlo (ináč vetracia jednotka alebo motor).

Chybička sa však môže vyskytnúť – na Slovenku boli od roku 1991 zistené chyby nového dúchadla v dvoch prípadoch.

* 1. Ak by nebola zistená chyba v nesprávnom postupe pri elektrickom zapojení, postupujte podľa návodu tabuľky na zistenie možných príčin porúch, ktorú nájdete na <https://limodor.sk/wp-content/uploads/2019/06/1907jmt-navod-LFM-EC-SK_2019-mail.pdf> , strana 16.
	2. Ak by sa vám nepodarilo poruchu odstrániť, zavolajte +421 903788256, kde Vám poradíme. Pravdepodobne Vás požiadame o vymontovanie chybného dúchadla a jeho dodanie na našu adresu, kde overíme jeho funkčnosť elektrické moduly a v prípade chyby vymeníme modul alebo celé dúchadlo za bezvadné.
	3. Videonávod na demontáž a montáž dúchadla nájdete na <https://limodor.sk/video-navody/> pod názvom LIMODOR F/M montáž a demontáž dúchadla. **Pozor na odpojenie ventilátora od elektrickej siete!**
1. Prestal fungovať ventilátor LIMODOR F/M alebo F/M-EC v čase garancie alebo po uplynutí garančnej lehoty?
	1. Vychádzame z toho, že ventilátor fungoval, a teda bol dobre elektricky zapojený a nič sa nezmenilo.
	2. Najčastejšou poruchou sú znovu elektrické/elektronické prvky ovládania ako sú dobehové relé a iné moduly a prepínače ovládania ventilátora. Pri overovaní chyby je potrebné po odpojení od elektriny podľa návodu zasiahnuť do elektronickej jednotky ventilátora osobou autorizovanou pre elektrické práce.
	3. Ak by sa vám nepodarilo poruchu odstrániť ináč, zavolajte +421 903788256, kde Vám poradíme. Pravdepodobne Vás požiadame o vymontovanie chybného dúchadla a jeho dodanie na našu adresu, kde overíme jeho funkčnosť elektrické moduly a v prípade chyby vymeníme modul alebo celé dúchadlo za nové. V čase garancie bezplatne, po garancii s vašim súhlasom proti úhrade.
	4. Videonávod na demontáž a montáž dúchadla nájdete na <https://limodor.sk/video-navody/> pod názvom LIMODOR F/M montáž a demontáž dúchadla. **Pozor na odpojenie ventilátora od elektrickej siete!**

 